##@cooked comments # -*- coding: utf-8 mode: sh -*- vim:sw=4:sts=4:et:ai:si:sta:fenc=utf-8
## Calculateur d'adresse IP
##@cooked nocomments
##@require base
uprovide ipcalc
urequire base

function get_random_kvm_macaddr() {
    # Obtenir une adresse mac au hasard commençant par 52:54:00 pour KVM
    echo "52:54:00:$(awk 'BEGIN {srand(); printf("%02X:%02X:%02X", rand()*256, rand()*256, rand()*256)}' 2>/dev/null)"
}

function ipcalc_splitipmask() {
    # Découper $1 de la forme ip[/mask] entre l'adresse ip, qui est placé dans
    # la variable $2(=ip) et le masque, qui est placée dans la variable
    # $3(=mask)
    if [[ "$1" == */* ]]; then
        _setv "${2:-ip}" "${1%%/*}"
        _setv "${3:-mask}" "${1#*/}"
    else
        _setv "${2:-ip}" "$1"
        _setv "${3:-mask}"
    fi
}

function ipcalc_checkip() {
    # Vérifier l'adresse ip $1 pour voir si elle est valide. Si l'adresse est
    # valide, l'afficher. Sinon, retourner 1
    awkrun status=0 '{
  # si l"adresse ne fait pas la taille voulue, rajouter des .0
  ip = $0
  gsub(/[^.]/, "", ip)
  count = length(ip)
  while (count < 3) {
    $0 = $0 ".0"
    count++
  }

  # puis tester la validité
  if ($0 !~ /^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$/) {
    status = 1
    exit
  }
  match($0, /([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]+)/, ps)
  for (i = 1; i <= 4; i++) {
    p = 0 + ps[i]
    if (p > 255) {
      status = 1
      exit
    }
  }
  print $0
}
END { exit status }' <<<"$1"
}

function ipcalc_checkmask() {
    # vérifier le masque de sous-réseau $1 pour voir si elle est valide. Si oui,
    # afficher le suffixe (0, 8, 16, 24, 32) associé. Sinon retourner 1
    case "$1" in
    0|0.0.0.0) echo 0;;
    8|255.0.0.0) echo 8;;
    16|255.255.0.0) echo 16;;
    24|255.255.255.0) echo 24;;
    32|255.255.255.255) echo 32;;
    *) return 1;;
    esac
    return 0
}

function ipcalc_netmask() {
    # à partir d'un suffixe (0, 8, 16, 24, 32) ou d'un masque de sous-réseau,
    # afficher le masque de sous-réseau. si le suffixe ou le masque ne sont pas
    # reconnus, retourner 1
    case "$1" in
    0|0.0.0.0) echo 0.0.0.0;;
    8|255.0.0.0) echo 255.0.0.0;;
    16|255.255.0.0) echo 255.255.0.0;;
    24|255.255.255.0) echo 255.255.255.0;;
    32|255.255.255.255) echo 255.255.255.255;;
    *) return 1;;
    esac
    return 0
}

function ipcalc_network() {
    # Calculer l'adresse de réseau correspondant à l'adresse ip $1. Le masque
    # de sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
    # /x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
    # sont supportés.
    # Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
    # suffixe sont invalides ou non supportés.
    [ -n "$1" ] || return
    local ip mask

    ipcalc_splitipmask "$1" ip mask
    [ -n "$mask" ] || mask="$2"
    [ -n "$mask" ] || mask=24

    ip="$(ipcalc_checkip "$ip")" || return
    mask="$(ipcalc_checkmask "$mask")" || return

    case "$mask" in
    0) echo "0.0.0.0";;
    8) ip="${ip%.*.*.*}"; echo "$ip.0.0.0";;
    16) ip="${ip%.*.*}"; echo "$ip.0.0";;
    24) ip="${ip%.*}"; echo "$ip.0";;
    32) echo "$ip";;
    esac
}

function ipcalc_broadcast() {
    # Calculer l'adresse de broadcast correspondant à l'adresse ip $1. Le masque
    # de sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
    # /x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
    # sont supportés.
    # Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
    # suffixe sont invalides ou non supportés.
    [ -n "$1" ] || return
    local ip mask

    ipcalc_splitipmask "$1" ip mask
    [ -n "$mask" ] || mask="$2"
    [ -n "$mask" ] || mask=24

    ip="$(ipcalc_checkip "$ip")" || return
    mask="$(ipcalc_checkmask "$mask")" || return

    case "$mask" in
    0) echo "255.255.255.255";;
    8) ip="${ip%.*.*.*}"; echo "$ip.255.255.255";;
    16) ip="${ip%.*.*}"; echo "$ip.255.255";;
    24) ip="${ip%.*}"; echo "$ip.255";;
    32) echo "$ip";;
    esac
}

function ipcalc_gateway() {
    # Calculer l'adresse du gateway correspondant à l'adresse ip $1, en
    # considérant que le gateway est la première adresse du réseau. Le masque de
    # sous-réseau peut-être indiqué dans l'adresse ip avec le suffixe /n ou
    # /x.x.x.x ou donné dans l'argument $2. Seuls les suffixes 0, 8, 16, 24, 32
    # sont supportés.
    # Retourner 1 si un erreur s'est produite, par exemple si l'adresse ou le
    # suffixe sont invalides ou non supportés.
    [ -n "$1" ] || return
    local ip mask

    ipcalc_splitipmask "$1" ip mask
    [ -n "$mask" ] || mask="$2"
    [ -n "$mask" ] || mask=24

    ip="$(ipcalc_checkip "$ip")" || return
    mask="$(ipcalc_checkmask "$mask")" || return

    case "$mask" in
    0) echo "0.0.0.1";;
    8) ip="${ip%.*.*.*}"; echo "$ip.0.0.1";;
    16) ip="${ip%.*.*}"; echo "$ip.0.1";;
    24) ip="${ip%.*}"; echo "$ip.1";;
    32) echo "$ip";;
    esac
}

function ipcalc_match() {
    # Vérifier si l'adresse $1 correspond au modèle $2, e.g.:
    #     ipcalc_match 10.75.0.23 10/8         --> TRUE
    #     ipcalc_match 10.75.0.23 10.75.0.0/24 --> TRUE
    #     ipcalc_match 10.75.0.23 10.75.0.28   --> FALSE
    [ -n "$1" -a -n "$2" ] || return
    local ip tip tmask

    ipcalc_splitipmask "$2" tip tmask
    [ -n "$tmask" ] || tmask=32

    ip="$(ipcalc_checkip "$1")" || return
    tip="$(ipcalc_checkip "$tip")" || return
    tmask="$(ipcalc_checkmask "$tmask")" || return

    case "$tmask" in
    0) return 0;;
    8) [ "${ip%.*.*.*}" == "${tip%.*.*.*}" ];;
    16) [ "${ip%.*.*}" == "${tip%.*.*}" ];;
    24) [ "${ip%.*}" == "${tip%.*}" ];;
    32) [ "$ip" == "$tip" ];;
    esac
}

function ipcalc_fqdn() {
    # Calculer si possible le nom pleinement qualifié correspondant à l'hôte $1.
    # Dans tous les cas, afficher l'hôte, mais retourner 1 si la calcul n'a pas
    # pu être effectué.
    local -a ips hosts
    local ip host
    if ! ips=("$(ipcalc_checkip "$1")"); then
        resolv_ips ips "$1"
        if [ -z "${ips[*]}" ]; then
            echo "$1"
            return 1
        fi
    fi
    for ip in "${ips[@]}"; do
        resolv_hosts hosts "$ip"
        if [ -n "${hosts[*]}" ]; then
            echo "${hosts[0]}"
            return 0
        fi
    done
    echo "$1"
    return 1
}

function ipcalc_fqdn_maybe() {
    # Si $1 *semble* déjà être un nom d'hôte pleinement qualifié, l'afficher tel
    # quel. Sinon utiliser ipcalc_fqdn() pour afficher le nom d'hôte pleinement
    # qualifié correspondant.
    if ipcalc_checkip "$1" >/dev/null; then
        ipcalc_fqdn "$1"
    elif [[ "$1" == *.* ]]; then
        echo "$1"
    else
        ipcalc_fqdn "$1"
    fi
}

################################################################################
# Fonctions génériques pour la gestion du réseau

__NETWORK_DEVEL_SHOW_MODIFS=

function __network_parse_confbr() {
    local br; local -a ifaces
    splitpair "$1" br ifaces
    array_split ifaces "$ifaces" ,

    __npc_destbr="$br"
    array_copy __npc_destifaces ifaces
}
function network_parse_confbr() {
    # network_parse_confbr "$confbr" br ifaces
    local __npc_destbr; local -a __npc_destifaces
    __network_parse_confbr "$1"

    _setv "${2:-br}" "$__npc_destbr"
    array_copy "${3:-ifaces}" __npc_destifaces
}

function network_format_confbr() {
    # network_format_confbr "$br" ifaces --> "br:ifaces"
    echo "$1:$(array_join "${2:-ifaces}" ,)"
}

function __network_parse_confip() {
    local tmpig iface gateway; local -a ipsuffixes
    splitfsep2 "$1" : tmpig ipsuffixes
    splitfsep "$tmpig" // iface gateway
    array_split ipsuffixes "$ipsuffixes" ,

    __npc_destiface="$iface"
    __npc_destgateway="$gateway"
    array_copy __npc_destipsuffixes ipsuffixes
}
function network_parse_confip() {
    # network_parse_confip "$confip" iface gateway ipsuffixes
    local __npc_destiface __npc_destgateway; local -a __npc_destipsuffixes
    __network_parse_confip "$1"

    _setv "${2:-iface}" "$__npc_destiface"
    _setv "${3:-gateway}" "$__npc_destgateway"
    array_copy "${4:-ipsuffixes}" __npc_destipsuffixes
}

function network_parse_ipsuffix() {
    # network_parse_ipsuffix "$ipsuffix" ip suffix
    splitfsep "$1" / "${2:-ip}" "${3:-suffix}"
}

function network_format_confip() {
    # network_format_confip "$iface" "$gateway" ipsuffixes --> "iface//gateway:ipsuffixes"
    local tmpig="$1${2:+//$2}"
    echo "${tmpig:+$tmpig:}$(array_join "${3:-ipsuffixes}" ,)"
}

function network_format_ipsuffix() {
    # network_format_ipsuffix "$ip" "$suffix" --> "ip/suffix"
    local ip="$(strlower "$1")"
    if [ "$ip" == "dhcp" ]; then
        echo "$ip"
    else
        echo "$1${2:+/$2}"
    fi
}

function __network_fix_confbrs() {
    local -a confbrs ifaces brs ips
    local confbr br iface

    # recenser les bridges et créer les tableaux __BR_ifaces
    for confbr in "${__nfc_confbrs[@]}"; do
        network_parse_confbr "$confbr" br ifaces
        array_addu brs "$br"
        eval "local -a ${br}_ifaces"
    done
    # puis constuire la liste des interfaces associées à chaque bridge
    for confbr in "${__nfc_confbrs[@]}"; do
        network_parse_confbr "$confbr" br ifaces
        array_extendu "${br}_ifaces" ifaces
    done
    # puis construire le tableau final
    array_new confbrs
    for br in "${brs[@]}"; do
        array_add confbrs "$(network_format_confbr "$br" "${br}_ifaces")"
    done

    array_copy __nfc_destconfbrs confbrs
}
function network_fix_confbrs() {
    # normaliser le tableau $1(=confbrs): fusionner les doublons
    local -a __nfc_confbrs __nfc_destconfbrs
    array_copy __nfc_confbrs "${1:-confbrs}"
    __network_fix_confbrs

    array_copy "${1:-confbrs}" __nfc_destconfbrs
}

function __network_fix_confips() {
    local -a confips ipsuffixes ifaces ips
    local confip iface gateway network ip suffix mainip

    local mainiface="$1"

    # recenser les interfaces et créer les tableaux __IFACE_ipspecs
    for confip in "${__nfc_confips[@]}"; do
        network_parse_confip "$confip" iface gateway ipsuffixes
        if [ -n "$iface" ]; then
            network="${iface}_network"
            if ! array_contains ifaces "$iface"; then
                array_add ifaces "$iface"
                eval "local ${iface}_gateway $network; local -a ${iface}_ipsuffixes"
            fi
            if [ -z "${!network}" -a -n "${ipsuffixes[0]}" ]; then
                _setv "$network" "$(ipcalc_network "${ipsuffixes[0]}")"
            fi
        fi
    done
    if [ -n "$mainiface" ]; then
        iface="$mainiface"
        if ! array_contains ifaces "$iface"; then
            array_add ifaces "$iface"
            eval "local ${iface}_gateway $network; local -a ${iface}_ipsuffixes"
        fi
    fi
    # puis construire la liste des adresses IP associées à chaque interface
    for confip in "${__nfc_confips[@]}"; do
        network_parse_confip "$confip" iface gateway ipsuffixes
        # si aucune interface n'est spécifiée, sélectionner celle correspondant
        # à la même adresse de réseau. sinon prendre $mainiface
        if [ -z "$iface" ]; then
            network="$(ipcalc_network "${ipsuffixes[0]}")"
            local ip_iface ip_network
            for ip_iface in "${ifaces[@]}"; do
                ip_network="${ip_iface}_network"
                if [ "${!ip_network}" == "$network" ]; then
                    iface="$ip_iface"
                    break
                fi
            done
        fi
        [ -n "$iface" ] || iface="$mainiface"
        # si la passerelle a déjà été spécifiée, la récupérer
        local tmpgw="${iface}_gateway"
        [ -n "${!tmpgw}" ] && gateway="${!tmpgw}"
        # calculer l'adresse ip principale, pour pouvoir traiter le cas où
        # l'adresse ip principale est l'adresse de la passerelle.
        mainip=
        for ipsuffix in "${ipsuffixes[@]}"; do
            network_parse_ipsuffix "$ipsuffix" ip suffix
            if ! array_contains ips "$ip"; then
                [ -n "$suffix" ] || suffix=24
                if [ -z "$mainip" ]; then
                    [ -n "$gateway" ] || gateway="$(ipcalc_gateway "$ip" "$suffix")"
                    mainip="$ip"
                fi
                array_add "${iface}_ipsuffixes" "$(network_format_ipsuffix "$ip" "$suffix")"
                array_add ips "$ip"
            fi
        done
        [ "$gateway" == "$mainip" ] && gateway=
        # si l'adresse ip principale est obtenue par dhcp, il ne faut pas
        # spécifier la passerelle: elle sera fournie par le serveur DHCP.
        # Utiliser le marqueur "none" pour que la valeur ne soit pas modifiée.
        [ "${ipsuffixes[0]}" == "dhcp" ] && gateway=none
        _setv "${iface}_gateway" "$gateway"
    done
    # puis construire le tableau final
    array_new confips
    for iface in "${ifaces[@]}"; do
        gateway="${iface}_gateway"; gateway="${!gateway}"
        [ "$gateway" == "none" ] && gateway=
        array_add confips "$(network_format_confip "$iface" "$gateway" "${iface}_ipsuffixes")"
    done

    array_copy __nfc_destconfips confips
}
function network_fix_confips() {
    # normaliser le tableau $1(=confips): fusionner les doublons, spécifier le
    # suffixe /24 par défaut, etc. $2 est le cas échéant l'interface associée
    # aux adresses ip non qualifiées
    local -a __nfc_confips __nfc_destconfips
    array_copy __nfc_confips "${1:-confips}"
    __network_fix_confips "$2"

    array_copy "${1:-confips}" __nfc_destconfips
}

function __network_fix_mainiface() {
    local -a confips ifaces ipsuffixes
    local br iface gateway confip mainconfip

    local mainiface="$1"

    # déterminer mainiface
    if [ -z "$mainiface" -a -n "${__nfm_confbrs[0]}" ]; then
        network_parse_confbr "${__nfm_confbrs[0]}" br ifaces
        mainiface="$br"
    fi
    if [ -z "$mainiface" -a -n "${__nfm_confips[0]}" ]; then
        network_parse_confip "${__nfm_confips[0]}" iface gateway ipsuffixes
        mainiface="$iface"
    fi
    [ -n "$mainiface" ] || mainiface=eth0

    # ensuite, il faut reécrire confips avec la valeur de mainiface
    array_new confips
    for confip in "${__nfm_confips[@]}"; do
        network_parse_confip "$confip" iface gateway ipsuffixes
        [ -n "$iface" ] || iface="$mainiface"
        confip="$(network_format_confip "$iface" "$gateway" ipsuffixes)"
        if [ "$iface" == "$mainiface" ]; then
            mainconfip="$confip"
        else
            array_add confips "$confip"
        fi
    done
    [ -n "$mainconfip" ] && array_ins confips "$mainconfip"

    array_copy __nfm_destconfips confips
}
function network_fix_mainiface() {
    # A partir des valeurs des tableaux $1(=confbrs) et $2(=confips), et de
    # l'interface principale $3, déterminer l'interface principale. Si $3 est
    # spécifié, c'est la valeur sélectionnée. Sinon, si un bridge existe, c'est
    # le premier bridge qui est sélectionné. Sinon, la première interface est
    # sélectionnée. Sinon, on prend eth0.
    # Ensuite, réorganiser les tableaux de façon que confips[0] devienne la
    # configuration ip de l'interface principale.
    local -a __nfm_confbrs __nfm_confips __nfm_destconfips
    array_copy __nfm_confbrs "${1:-confbrs}"
    array_copy __nfm_confips "${2:-confips}"
    __network_fix_mainiface "$3"

    array_copy "${2:-confips}" __nfm_destconfips
}

function network_fix_confs() {
    network_fix_confbrs "${1:-confbrs}"
    network_fix_confips "${2:-confips}"
    network_fix_mainiface "${1:-confbrs}" "${2:-confips}" "$3"
}

function __network_valid_ifaces() {
    ip link | awk '/<.*>/ {
  flags = $0; sub(/^.*</, ",", flags); sub(/>.*$/, ",", flags)
  if (flags ~ /,LOOPBACK,/) next
  if (flags !~ /,UP,/) next
  sub(/:$/, "", $2); print $2
}'
}

function __network_set_confbrs() {
    local -a ifaces tmpconfbrs confbrs
    local confbr br iface
    array_from_lines ifaces "$(__network_valid_ifaces)"
    array_from_lines tmpconfbrs "$(brctl show 2>/dev/null | awk '
BEGIN { confbrs = "" }
NR == 1 { next }
{
  if ($1 != "" && $2 != "") {
    if (confbr != "") print confbr
    confbr = $1 ":" $4
  } else {
    confbr = confbr "," $1
  }
}
END {
    if (confbr != "") print confbr
}
')"
    for confbr in "${tmpconfbrs[@]}"; do
        splitpair "$confbr" br iface
        array_contains ifaces "$br" || continue
        array_add confbrs "$confbr"
    done

    array_copy __nsc_destconfbrs confbrs
}
function network_set_confbrs() {
    # initialiser $1(=confbrs) avec l'état des bridges sur le système courant
    local -a __nsc_destconfbrs
    __network_set_confbrs

    array_copy "${1:-confbrs}" __nsc_destconfbrs
}

function __network_set_gateway() {
    # initialiser la variable gateway avec la passerelle associée à l'interface
    # $1
    gateway="$(ip route | awk -v iface="$1" '$1 == "default" {
  via = ""
  dev = ""
  for (i = 2; i <= NF; i++) {
    if ($i == "via") via = $(i+1)
    else if ($i == "dev") dev = $(i+1)
    if (via != "" && dev != "") break
  }
  if (dev == iface && via != "") {
    print via
  }
}')"
    # le code précédent utilisait route, mais ce n'est pas toujours disponible
    #gateway="$(route -n | awk -v iface="$1" '$1 == "0.0.0.0" && $8 == iface { print $2 }')"
}
function __network_set_confip() {
    # initialiser la variable confip avec l'état de l'interface $1, en assumant
    # que la passerelle vaut $2.
    # retourner 1 si l'interface n'a pas d'adresse ip associée
    local -a ipsuffixes
    array_from_lines ipsuffixes "$(ip addr show dev "$1" | awk '$1 == "inet" { print $2 }')"
    confip="$(network_format_confip "$1" "$2" ipsuffixes)"
    [ "${#ipsuffixes[*]}" -gt 0 ]
}
function __network_set_confips() {
    local -a confips ifaces
    local iface gateway
    array_from_lines ifaces "$(__network_valid_ifaces)"
    for iface in "${ifaces[@]}"; do
        __network_set_gateway "$iface"
        [ -n "$gateway" ] || gateway=-
        __network_set_confip "$iface" "$gateway" || continue
        array_add confips "$confip"
    done

    array_copy __nsc_destconfips confips
}
function network_set_confips() {
    # initialiser le tableau $1(=confips) avec l'état des interfaces sur le
    # système courant
    local -a __nsc_destconfips
    __network_set_confips

    array_copy "${1:-confips}" __nsc_destconfips
}

function __network_backup() {
    local file="$1"
    local backup="$file.orig$(date +%Y%m%d)"
    [ -f "$backup" ] || cat "$file" >"$backup" 2>/dev/null
}

function network_fix_exim4() {
    local host="$1" oldhost="$2"
    local tmpfile; ac_set_tmpfile tmpfile
    local modified

    sed </etc/exim4/update-exim4.conf.conf >"$tmpfile" "
/^dc_other_hostnames=/c\\
dc_other_hostnames='$host'"
    if [ -n "$__NETWORK_DEVEL_SHOW_MODIFS" ]; then
        if testdiff "$tmpfile" /etc/exim4/update-exim4.conf.conf; then
            uecho "Setting /etc/exim4/update-exim4.conf.conf to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            uecho "/etc/exim4/update-exim4.conf.conf: pas de modifications"
        fi
    elif testdiff "$tmpfile" /etc/exim4/update-exim4.conf.conf; then
        __network_backup /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
        if show_debug; then
            edebug "Setting /etc/exim4/update-exim4.conf.conf to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            estep /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
        fi
        cat "$tmpfile" >/etc/exim4/update-exim4.conf.conf
        update-exim4.conf
        modified=1
    fi
    ac_clean "$tmpfile"
    [ -n "$modified" ]
}

function network_fix_postfix() {
    local host="$1" oldhost="$2"
    local tmpfile; ac_set_tmpfile tmpfile
    local modified

    awkrun </etc/postfix/main.cf >"$tmpfile" host="$host" oldhost="$oldhost" '
/^myhostname *=/ { $0 = "myhostname = " host }
/^mydestination *=/ {
  gsub(" *" oldhost " *,? *", "")
  if ($0 !~ (" *" host " *,? *")) {
    sub(/^mydestination *= */, "mydestination = " host ", ")
  }
}
{ print }'
    if [ -n "$__NETWORK_DEVEL_SHOW_MODIFS" ]; then
        if testdiff "$tmpfile" /etc/postfix/main.cf; then
            uecho "Setting /etc/postfix/main.cf to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            uecho "/etc/postfix/main.cf: pas de modifications"
        fi
    elif testdiff "$tmpfile" /etc/postfix/main.cf; then
        __network_backup /etc/postfix/main.cf
        if show_debug; then
            edebug "Setting /etc/postfix/main.cf to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            estep /etc/postfix/main.cf
        fi
        cat "$tmpfile" >/etc/postfix/main.cf
        modified=1
    fi
    ac_clean "$tmpfile"
    [ -n "$modified" ]
}

function network_fix_hosts() {
    local host="$1" hostname="${1%%.*}"; local shost="${host//./\\.}"
    local ip="$2"; local sip="${ip//./\\.}"
    local oldhost="$3" oldhostname="${3%%.*}"; soldhost="${host//./\\.}"
    local tmpfile; ac_set_tmpfile tmpfile
    local modified

    awkrun </etc/hosts >"$tmpfile" \
        host="$host" hostname="$hostname" \
        ip="$ip" \
        oldhost="$oldhost" oldhostname="$oldhostname" \
        '
/^[^# \t]/ {
  gsub("[ \\t]+" host "[ \\t]*", " ")
  gsub("[ \\t]+" hostname "[ \\t]*", " ")
  gsub("[ \\t]+" oldhost "[ \\t]*", " ")
  gsub("[ \\t]+" oldhostname "[ \\t]*", " ")
  if ($0 ~ /^[^ \t]+[ \t]*$/) next
  gsub(/[ \t]*$/, "")
}
{ print }'
    if quietgrep "^$sip[ $TAB]\\+$shost[ $TAB]\\+$hostname" "$tmpfile"; then
        sed -i "\
s/\$/ /
/^[ $TAB]$oldhost[ $TAB]/d
/^[ $TAB]$oldhostname[ $TAB]/d
s/ \$//
" "$tmpfile"
    fi
    if ! quietgrep "^$sip[ $TAB]\\+$shost[ $TAB]\\+$hostname" "$tmpfile"; then
        sed -i "/^$sip[ $TAB]/d" "$tmpfile"
        sed -i "1i\\
$ip$TAB$host $hostname" "$tmpfile"
    fi

    if [ -n "$__NETWORK_DEVEL_SHOW_MODIFS" ]; then
        if testdiff "$tmpfile" /etc/hosts; then
            uecho "Setting /etc/hosts to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            uecho "/etc/hosts: pas de modifications"
        fi
    elif testdiff "$tmpfile" /etc/hosts; then
        __network_backup /etc/hosts
        if show_debug; then
            edebug "Setting /etc/hosts to:"
            cat "$tmpfile" | sed 's/^/    /g' 1>&2
        else
            estep /etc/hosts
        fi
        cat "$tmpfile" >/etc/hosts
        modified=1
    fi
    ac_clean "$tmpfile"
    [ -n "$modified" ]
}
